(footprint Pkg0402_2 (version 20221018) (generator jitx) (layer F.Cu) (tstamp 804ffdfb-a783-0026-7516-47485878daae)   
  (pad 1 smd rect
    (at 0.0 -0.4098612181134 0.0)
    (size 0.6 0.280277563773199)
    (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.05)
    (tstamp 698c4463-64fa-2736-cf8b-a4e6eeb434db))
  (pad 2 smd rect
    (at 0.0 0.4098612181134 0.0)
    (size 0.6 0.280277563773199)
    (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.05)
    (tstamp 75279b11-e658-a518-c2a8-bdfb315d9ee7))  
  (fp_text reference ">REF" (at 0.75 0.0 90.0) (layer F.SilkS) 
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.10)) )
    (tstamp c64c2614-89c5-1a65-e039-92aa23a9f1a6)
    )
  (fp_text value ">VALUE" (at 0.6 0.0 90.0) (layer F.Fab) 
    (effects (font (size 0.3 0.3) (thickness 0.10)) )
    (tstamp 35cb5672-498d-fcf9-eaec-d4fc5e68e3fd)
    )
  (fp_line (start -0.45 0.7) (end 0.45 0.7) (layer F.CrtYd) (stroke (width 0.05) (type solid)) (tstamp fc353fe9-7c1f-a755-c248-937ca3854f2f))
  (fp_line (start 0.45 0.7) (end 0.45 -0.7) (layer F.CrtYd) (stroke (width 0.05) (type solid)) (tstamp 24ac3406-8a02-ee4c-6e4b-0f4e34fc47c1))
  (fp_line (start 0.45 -0.7) (end -0.45 -0.7) (layer F.CrtYd) (stroke (width 0.05) (type solid)) (tstamp c4745ccc-5850-5a16-17bf-df67e5beac7a))
  (fp_line (start -0.45 -0.7) (end -0.45 0.7) (layer F.CrtYd) (stroke (width 0.05) (type solid)) (tstamp 8945884a-cf3a-f1e5-c1ad-92abe3656dce)))