(footprint Pkg0402_11 (version 20221018) (generator jitx) (layer F.Cu) (tstamp 9aa5c265-fd86-520f-e488-fdf30166cc07)   
  (pad 1 smd rect
    (at 0.0 -0.4098612181134 0.0)
    (size 0.6 0.280277563773199)
    (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.05)
    (tstamp b42a6bae-29c2-2ccb-e81a-f984b04479d9))
  (pad 2 smd rect
    (at 0.0 0.4098612181134 0.0)
    (size 0.6 0.280277563773199)
    (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.05)
    (tstamp a26a1bb6-47fc-865e-4a20-aa98f1910e5d))  
  (fp_text reference ">REF" (at 0.75 0.0 90.0) (layer F.SilkS) 
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.10)) )
    (tstamp bf2705b6-5498-46f9-2fb7-442381f5a4f0)
    )
  (fp_text value ">VALUE" (at 0.6 0.0 90.0) (layer F.Fab) 
    (effects (font (size 0.3 0.3) (thickness 0.10)) )
    (tstamp babfc2a7-e6dd-7b41-02d2-ff89fc30efd1)
    )
  (fp_line (start -0.45 0.7) (end 0.45 0.7) (layer F.CrtYd) (stroke (width 0.05) (type solid)) (tstamp b753e96d-d570-fd58-c735-bcc2da0a688e))
  (fp_line (start 0.45 0.7) (end 0.45 -0.7) (layer F.CrtYd) (stroke (width 0.05) (type solid)) (tstamp 2c0a91b8-eb2a-e045-0dcd-548fd8f8044f))
  (fp_line (start 0.45 -0.7) (end -0.45 -0.7) (layer F.CrtYd) (stroke (width 0.05) (type solid)) (tstamp 1f4736a2-3fca-6daa-66da-81e520339ef6))
  (fp_line (start -0.45 -0.7) (end -0.45 0.7) (layer F.CrtYd) (stroke (width 0.05) (type solid)) (tstamp fe18a710-eb7c-cf4d-9d54-4cecc50f2059))  
  (model ${KIPRJMOD}/3d-models/jitx-64d1493ab789d8dc4b7b3f0a.stp
    (offset (xyz 0.0 0.0 0.0))
    (scale (xyz 1.0 1.0 1.0))
    (rotate (xyz 0.0 0.0 90.0))))