(footprint Pkg0402_6 (version 20221018) (generator jitx) (layer F.Cu) (tstamp 8e718b48-670e-b5cf-ce98-474f5dc87406)   
  (pad 1 smd rect
    (at 0.0 -0.4098612181134 0.0)
    (size 0.6 0.280277563773199)
    (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.05)
    (tstamp 9d6ff625-7cd0-a1a0-ba50-66d820d2ba79))
  (pad 2 smd rect
    (at 0.0 0.4098612181134 0.0)
    (size 0.6 0.280277563773199)
    (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.05)
    (tstamp 9f01ad34-89de-7a70-378a-ee976cd4baae))  
  (fp_text reference ">REF" (at 0.75 0.0 90.0) (layer F.SilkS) 
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.10)) )
    (tstamp af7022c0-4264-f6cb-4799-829708e8eedc)
    )
  (fp_text value ">VALUE" (at 0.6 0.0 90.0) (layer F.Fab) 
    (effects (font (size 0.3 0.3) (thickness 0.10)) )
    (tstamp a77a7a34-9c1f-3149-6cba-a87cce0bbef1)
    )
  (fp_line (start -0.45 0.7) (end 0.45 0.7) (layer F.CrtYd) (stroke (width 0.05) (type solid)) (tstamp 75e6d131-467e-5386-6456-df4af3a999af))
  (fp_line (start 0.45 0.7) (end 0.45 -0.7) (layer F.CrtYd) (stroke (width 0.05) (type solid)) (tstamp 13f8c37a-65a0-bee2-9723-3cae409f1e7e))
  (fp_line (start 0.45 -0.7) (end -0.45 -0.7) (layer F.CrtYd) (stroke (width 0.05) (type solid)) (tstamp 1e64e9df-575f-dc8c-fa1b-a2e98c7fb0d2))
  (fp_line (start -0.45 -0.7) (end -0.45 0.7) (layer F.CrtYd) (stroke (width 0.05) (type solid)) (tstamp 56b8de8a-f761-92af-dc53-4884c3317d6c))  
  (model ${KIPRJMOD}/3d-models/jitx-64d1493ab789d8dc4b7b3f0a.stp
    (offset (xyz 0.0 0.0 0.0))
    (scale (xyz 1.0 1.0 1.0))
    (rotate (xyz 0.0 0.0 90.0))))