(footprint Pkg0402_13 (version 20221018) (generator jitx) (layer F.Cu) (tstamp 586d7537-27df-b22a-cafa-1587a6ec4e56)   
  (pad 1 smd rect
    (at 0.0 -0.4098612181134 0.0)
    (size 0.6 0.280277563773199)
    (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.05)
    (tstamp fbd60995-86bf-6c08-f363-388846e3fa2f))
  (pad 2 smd rect
    (at 0.0 0.4098612181134 0.0)
    (size 0.6 0.280277563773199)
    (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.05)
    (tstamp ee1fa5fc-f19c-70b2-003c-249d46235c7b))  
  (fp_text reference ">REF" (at 0.75 0.0 90.0) (layer F.SilkS) 
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.10)) )
    (tstamp d80ffe8c-f5b5-1e09-d291-8cbf7b80f235)
    )
  (fp_text value ">VALUE" (at 0.6 0.0 90.0) (layer F.Fab) 
    (effects (font (size 0.3 0.3) (thickness 0.10)) )
    (tstamp 9e2357c7-ab63-fc1d-bf3d-16735c742e70)
    )
  (fp_line (start -0.45 0.7) (end 0.45 0.7) (layer F.CrtYd) (stroke (width 0.05) (type solid)) (tstamp ef83f4b4-f5ad-5aeb-b149-73e1fadec871))
  (fp_line (start 0.45 0.7) (end 0.45 -0.7) (layer F.CrtYd) (stroke (width 0.05) (type solid)) (tstamp 438a5cf0-6884-e41c-bac0-e5815e7db6f1))
  (fp_line (start 0.45 -0.7) (end -0.45 -0.7) (layer F.CrtYd) (stroke (width 0.05) (type solid)) (tstamp 9f5db6aa-a50c-d366-3ed9-e7727c9c81b4))
  (fp_line (start -0.45 -0.7) (end -0.45 0.7) (layer F.CrtYd) (stroke (width 0.05) (type solid)) (tstamp e7d1c636-4e76-022f-412f-463d2f6aaf40))  
  (model ${KIPRJMOD}/3d-models/jitx-64d1493ab789d8dc4b7b3f0a.stp
    (offset (xyz 0.0 0.0 0.0))
    (scale (xyz 1.0 1.0 1.0))
    (rotate (xyz 0.0 0.0 90.0))))