(footprint Pkg0402_10 (version 20221018) (generator jitx) (layer F.Cu) (tstamp dd3a3033-c40f-718f-bf3d-e5a0355e865d)   
  (pad 1 smd rect
    (at 0.0 -0.4098612181134 0.0)
    (size 0.6 0.280277563773199)
    (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.05)
    (tstamp b6f6b9ae-636f-b8de-3f69-0e98f244933b))
  (pad 2 smd rect
    (at 0.0 0.4098612181134 0.0)
    (size 0.6 0.280277563773199)
    (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.05)
    (tstamp 0ba8bc41-f7e9-d5e9-f94c-31eef72e63fa))  
  (fp_text reference ">REF" (at 0.75 0.0 90.0) (layer F.SilkS) 
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.10)) )
    (tstamp a864b89c-9139-9453-0c5f-ba0ca3763a60)
    )
  (fp_text value ">VALUE" (at 0.6 0.0 90.0) (layer F.Fab) 
    (effects (font (size 0.3 0.3) (thickness 0.10)) )
    (tstamp 91a19497-394e-c062-f00b-47662cf5057d)
    )
  (fp_line (start -0.45 0.7) (end 0.45 0.7) (layer F.CrtYd) (stroke (width 0.05) (type solid)) (tstamp 3dd5ff42-f87b-1ad9-ac6a-bf54bd1a2937))
  (fp_line (start 0.45 0.7) (end 0.45 -0.7) (layer F.CrtYd) (stroke (width 0.05) (type solid)) (tstamp c9d306ce-680b-d0c8-aefd-7c8dc480feaa))
  (fp_line (start 0.45 -0.7) (end -0.45 -0.7) (layer F.CrtYd) (stroke (width 0.05) (type solid)) (tstamp c6cde084-80d5-479f-f4e2-8bce0e9fe6af))
  (fp_line (start -0.45 -0.7) (end -0.45 0.7) (layer F.CrtYd) (stroke (width 0.05) (type solid)) (tstamp 12321140-756d-35ca-32b3-3ac837618a7e))  
  (model ${KIPRJMOD}/3d-models/jitx-64d1493ab789d8dc4b7b3f0a.stp
    (offset (xyz 0.0 0.0 0.0))
    (scale (xyz 1.0 1.0 1.0))
    (rotate (xyz 0.0 0.0 90.0))))