(footprint Pkg0402_8 (version 20221018) (generator jitx) (layer F.Cu) (tstamp 28b6b577-df8c-bfa2-efb6-8d7612c49e3a)   
  (pad 1 smd rect
    (at 0.0 -0.4098612181134 0.0)
    (size 0.6 0.280277563773199)
    (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.05)
    (tstamp aed473dd-ae02-62b1-a724-f93e4d267c98))
  (pad 2 smd rect
    (at 0.0 0.4098612181134 0.0)
    (size 0.6 0.280277563773199)
    (layers F.Cu F.Mask F.Paste)
    (solder_mask_margin 0.05)
    (tstamp 0d682587-e567-8662-b46c-749268fb225c))  
  (fp_text reference ">REF" (at 0.75 0.0 90.0) (layer F.SilkS) 
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.10)) )
    (tstamp aee01d7e-0deb-b24d-19ac-1b82a2c06eb4)
    )
  (fp_text value ">VALUE" (at 0.6 0.0 90.0) (layer F.Fab) 
    (effects (font (size 0.3 0.3) (thickness 0.10)) )
    (tstamp 5eb26da3-6b6d-d7f5-06d7-ebddcbcdbc58)
    )
  (fp_line (start -0.45 0.7) (end 0.45 0.7) (layer F.CrtYd) (stroke (width 0.05) (type solid)) (tstamp 72ee7d42-f0b4-2d9a-4ced-08185d80d029))
  (fp_line (start 0.45 0.7) (end 0.45 -0.7) (layer F.CrtYd) (stroke (width 0.05) (type solid)) (tstamp 4d85dcde-3be3-5541-230e-dc29f9dc97b8))
  (fp_line (start 0.45 -0.7) (end -0.45 -0.7) (layer F.CrtYd) (stroke (width 0.05) (type solid)) (tstamp 03f739d1-2720-a2a4-e452-56cbd5392acd))
  (fp_line (start -0.45 -0.7) (end -0.45 0.7) (layer F.CrtYd) (stroke (width 0.05) (type solid)) (tstamp 48034a07-55b5-3a7f-6956-f2d177e5930f))  
  (model ${KIPRJMOD}/3d-models/jitx-64d1493ab789d8dc4b7b3f0a.stp
    (offset (xyz 0.0 0.0 0.0))
    (scale (xyz 1.0 1.0 1.0))
    (rotate (xyz 0.0 0.0 90.0))))