(module HRO-TYPE-C-31-M-13 (layer F.Cu) (tedit 5C5191F3)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -9.25) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value HRO-TYPE-C-31-M-13 (at 0 1.15) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 3.6 -8.1) (end 3.6 -6.8) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -3.6 -8.1) (end 3.6 -8.1) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -3.6 -6.8) (end -3.6 -8.1) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start 4.8 0) (end -4.8 0) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -4.8 0) (end -7 0) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start 4.8 -6.8) (end -4.8 -6.8) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start 4.8 -6.8) (end 4.8 0) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -4.8 -6.8) (end -4.8 0) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start 7 0) (end 4.8 0) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_text user %R (at 0 -9.25) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (pad 12 smd rect (at 3.2 -7.4) (size 0.6 1.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -3.2 -7.4) (size 0.6 1.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 2.4 -7.4) (size 0.6 1.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -2.4 -7.4) (size 0.6 1.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.75 -7.4) (size 0.3 1.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 1.75 -7.4) (size 0.3 1.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -1.25 -7.4) (size 0.3 1.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 1.25 -7.4) (size 0.3 1.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -0.75 -7.4) (size 0.3 1.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 0.75 -7.4) (size 0.3 1.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 0.25 -7.4) (size 0.3 1.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -0.25 -7.4) (size 0.3 1.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 thru_hole oval (at -5.62 -6.1) (size 1 1.8) (drill oval 0.6 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole oval (at 5.62 -6.1) (size 1 1.8) (drill oval 0.6 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole oval (at -5.62 -2.1) (size 1 2.2) (drill oval 0.6 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole oval (at 5.62 -2.1) (size 1 2.2) (drill oval 0.6 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
)
