(footprint "TE_171826-4_1x4_P2.50mm_Horizontal" (version 20221018) (generator pcbnew)
  (layer "F.Cu")
  (attr through_hole)
  (fp_text reference "J4" (at -6.25 0) (layer "F.SilkS")
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    (tstamp dc2992a5-302f-4313-8d6e-d9f81f48debe)
  )
  (fp_text value "TE EI 171826-4" (at 0.25 -2) (layer "F.Fab")
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    (tstamp 158ba7b3-420f-4f97-9776-c973c4140dcb)
  )
  (fp_line (start -5 -11.3) (end 5 -11.3)
    (stroke (width 0.12) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp 368c23b1-ac5b-4949-811b-ccadd2eb52b1))
  (fp_line (start -5 -3.8) (end 5 -3.8)
    (stroke (width 0.12) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp 0a0f5933-4f87-46de-8bac-e7af7a35979e))
  (fp_line (start -5 -1.3) (end 5 -1.3)
    (stroke (width 0.12) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp 9abb332e-56fe-448c-b571-2ce60bf763a7))
  (fp_line (start -5 2.2) (end -5 -11.3)
    (stroke (width 0.12) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp 41e9e6a3-6ab5-497e-af23-9db99d367c75))
  (fp_line (start -5 2.2) (end -4.2 2.2)
    (stroke (width 0.12) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp 6abc79eb-0741-464c-bb0d-7a35a95025e9))
  (fp_line (start -4.2 2.2) (end -4.2 1)
    (stroke (width 0.12) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp 144e752d-9142-4445-9d9c-e7630c0641bd))
  (fp_line (start -1.2 -8.3) (end 1.2 -8.3)
    (stroke (width 0.12) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp 6ba18599-17ae-47b7-97b3-2622ad7e6d33))
  (fp_line (start -1.2 -3.8) (end -1.2 -8.3)
    (stroke (width 0.12) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp f5ab6589-c7c9-4833-b9ea-aff6bf510d3d))
  (fp_line (start 1.2 -8.3) (end 1.2 -3.8)
    (stroke (width 0.12) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp 2800b63f-3a51-4b75-a984-31067e6fdf2b))
  (fp_line (start 4.2 2.2) (end 4.2 1)
    (stroke (width 0.12) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp 3177c0a9-d26e-4ba1-9603-1f105f143256))
  (fp_line (start 5 -11.3) (end 5 2.2)
    (stroke (width 0.12) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp 4f7b0fab-0a47-4fd1-8164-eb1e1bbc0c15))
  (fp_line (start 5 2.2) (end 4.2 2.2)
    (stroke (width 0.12) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp 1182d366-742f-41eb-810e-fce1819c2e2c))
  (fp_line (start -5.8 -17.8) (end 5.8 -17.8)
    (stroke (width 0.12) (type solid)) (layer "Dwgs.User") (tstamp 80d6c38e-5a39-46f8-8ec3-461991f5c092))
  (fp_line (start -5.8 -3.8) (end -5.8 -17.8)
    (stroke (width 0.12) (type solid)) (layer "Dwgs.User") (tstamp e2202e0a-ba91-44b4-af87-8617f25d52b0))
  (fp_line (start -5.3 -14.1) (end -3.3 -14.1)
    (stroke (width 0.12) (type solid)) (layer "Dwgs.User") (tstamp 51ca05ab-790f-41de-9878-89ea32f460e2))
  (fp_line (start -5.3 -3.8) (end -5.3 -17.8)
    (stroke (width 0.12) (type solid)) (layer "Dwgs.User") (tstamp 86d9c558-0ee8-4a8e-97ba-422fd22fef3c))
  (fp_line (start -4.2 -8.7) (end -3.3 -8.7)
    (stroke (width 0.12) (type solid)) (layer "Dwgs.User") (tstamp 3b5178f0-e09b-4722-b674-bbafc62efcc4))
  (fp_line (start -4.2 -3.8) (end -4.2 -8.7)
    (stroke (width 0.12) (type solid)) (layer "Dwgs.User") (tstamp 52d2667b-4f38-4eab-88b0-23a13d990e47))
  (fp_line (start -3.3 -14.3) (end -3.3 -8.7)
    (stroke (width 0.12) (type solid)) (layer "Dwgs.User") (tstamp 8b84ead3-b254-481a-a183-92a8d806e90e))
  (fp_line (start -3.3 -8.7) (end -3.3 -3.8)
    (stroke (width 0.12) (type solid)) (layer "Dwgs.User") (tstamp 6122b0a9-c0ea-4f9d-921c-23c9a6497647))
  (fp_line (start -1.7 -14.3) (end -1.7 -8.7)
    (stroke (width 0.12) (type solid)) (layer "Dwgs.User") (tstamp 3489d008-abda-4331-b354-99406af4c035))
  (fp_line (start -1.7 -8.7) (end -0.8 -8.7)
    (stroke (width 0.12) (type solid)) (layer "Dwgs.User") (tstamp 518a5c01-44a6-41c2-af2c-a189a35e7001))
  (fp_line (start -1.7 -3.8) (end -1.7 -8.7)
    (stroke (width 0.12) (type solid)) (layer "Dwgs.User") (tstamp 56ff56d5-886a-421f-982f-cf61b610d965))
  (fp_line (start -0.8 -8.7) (end -0.8 -3.8)
    (stroke (width 0.12) (type solid)) (layer "Dwgs.User") (tstamp fb2e75f5-10e1-4045-97fc-3bffbd3fe5de))
  (fp_line (start 0.8 -8.7) (end 1.7 -8.7)
    (stroke (width 0.12) (type solid)) (layer "Dwgs.User") (tstamp c105afe5-7992-4b5a-9b7d-c88ffbc60f9e))
  (fp_line (start 0.8 -3.8) (end 0.8 -8.7)
    (stroke (width 0.12) (type solid)) (layer "Dwgs.User") (tstamp de33f3d2-3159-49e5-9fe7-702ccb4180df))
  (fp_line (start 1.7 -8.7) (end 1.7 -3.8)
    (stroke (width 0.12) (type solid)) (layer "Dwgs.User") (tstamp c248cfd9-9a64-4e3f-b16e-dcebc933dcbb))
  (fp_line (start 3.3 -8.7) (end 4.2 -8.7)
    (stroke (width 0.12) (type solid)) (layer "Dwgs.User") (tstamp e1c93f98-1fe3-44e7-a0d2-618728a43f33))
  (fp_line (start 3.3 -3.8) (end 3.3 -8.7)
    (stroke (width 0.12) (type solid)) (layer "Dwgs.User") (tstamp 321171ef-9591-4d3d-96e2-6daf44fb7aa7))
  (fp_line (start 4.2 -8.7) (end 4.2 -3.8)
    (stroke (width 0.12) (type solid)) (layer "Dwgs.User") (tstamp 07c349e1-0db2-4fbd-8839-b946fa483811))
  (fp_line (start 5.3 -17.8) (end 5.3 -3.8)
    (stroke (width 0.12) (type solid)) (layer "Dwgs.User") (tstamp 8007fdbd-f0f3-4352-a01f-bc6860fadc82))
  (fp_line (start 5.3 -14.1) (end -1.7 -14.1)
    (stroke (width 0.12) (type solid)) (layer "Dwgs.User") (tstamp a5f0698f-1fc6-4493-a239-d3bbf7d9f62b))
  (fp_line (start 5.8 -17.8) (end 5.8 -3.8)
    (stroke (width 0.12) (type solid)) (layer "Dwgs.User") (tstamp 608ee761-0269-4077-93a2-ef2bf217d8d3))
  (fp_line (start 5.8 -3.8) (end -5.8 -3.8)
    (stroke (width 0.12) (type solid)) (layer "Dwgs.User") (tstamp 3dffdcf3-28b4-47d0-8e9a-03193f80c335))
  (fp_line (start -6 -18) (end 6 -18)
    (stroke (width 0.12) (type solid)) (layer "F.CrtYd") (tstamp bfb2982a-902e-4ba6-b816-9e015aa2014e))
  (fp_line (start -6 -3.6) (end -6 -18)
    (stroke (width 0.12) (type solid)) (layer "F.CrtYd") (tstamp a041c23a-f88f-407e-859f-60ccb1df855f))
  (fp_line (start -5.2 -3.6) (end -6 -3.6)
    (stroke (width 0.12) (type solid)) (layer "F.CrtYd") (tstamp d70ec46a-cbfd-48ea-9b6f-b21aeae176f8))
  (fp_line (start -5.2 2.4) (end -5.2 -3.6)
    (stroke (width 0.12) (type solid)) (layer "F.CrtYd") (tstamp 2c0c8208-f887-43f2-8868-5e38fb947153))
  (fp_line (start -4 1.2) (end -4 2.4)
    (stroke (width 0.12) (type solid)) (layer "F.CrtYd") (tstamp 760ed2c2-2c1e-4b41-8d9b-06709d197412))
  (fp_line (start -4 2.4) (end -5.2 2.4)
    (stroke (width 0.12) (type solid)) (layer "F.CrtYd") (tstamp 0d3501e9-280d-43bb-b406-0881bb559fd8))
  (fp_line (start 4 1.2) (end -4 1.2)
    (stroke (width 0.12) (type solid)) (layer "F.CrtYd") (tstamp 0130fbf0-5a18-45ea-a9ae-92c1976ca3c3))
  (fp_line (start 4 2.4) (end 4 1.2)
    (stroke (width 0.12) (type solid)) (layer "F.CrtYd") (tstamp 03bc901f-59b4-4dda-b614-6a1a49253221))
  (fp_line (start 5.2 -3.6) (end 6 -3.6)
    (stroke (width 0.12) (type solid)) (layer "F.CrtYd") (tstamp d9730fb5-2b29-4a4d-9a73-6257ae1eb5e9))
  (fp_line (start 5.2 2.4) (end 4 2.4)
    (stroke (width 0.12) (type solid)) (layer "F.CrtYd") (tstamp 56ad6f1a-c4bf-435f-a6f7-af085782e2a2))
  (fp_line (start 5.2 2.4) (end 5.2 -3.6)
    (stroke (width 0.12) (type solid)) (layer "F.CrtYd") (tstamp b67f8f60-6e23-48c3-a4f1-70e7e4317f6a))
  (fp_line (start 6 -18) (end 6 -3.6)
    (stroke (width 0.12) (type solid)) (layer "F.CrtYd") (tstamp e8c1f45f-881b-4f87-99f2-94e2585c6c6e))
  (pad "1" thru_hole rect (at -3.75 0) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers "*.Cu" "*.Mask") (tstamp 1570022c-a0e2-44c7-934f-c25676418fca))
  (pad "2" thru_hole circle (at -1.25 0) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers "*.Cu" "*.Mask") (tstamp cf4aa652-5389-4629-a107-2308b60eab27))
  (pad "3" thru_hole circle (at 1.25 0) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers "*.Cu" "*.Mask") (tstamp f3e9054b-5310-4ecd-8c17-bc99f34276a5))
  (pad "4" thru_hole circle (at 3.75 0) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers "*.Cu" "*.Mask") (tstamp b90b27e2-656f-4ece-a62b-1dc7819f7413))
  (model "3d_models/c-171826-4-y3-3d.stp"
    (offset (xyz 0 3.8 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 90 180 0))
  )
)
