(footprint "TE_171826-4" (version 20221018) (generator pcbnew)
  (layer "F.Cu")
  (attr through_hole)
  (fp_text reference "REF**" (at -2.03376 -7.96935) (layer "F.SilkS")
      (effects (font (size 1.004331 1.004331) (thickness 0.15)))
    (tstamp c597c954-3af4-4c98-8aa4-1caa42c7ddbc)
  )
  (fp_text value "TE_171826-4" (at 1.991485 7.991205) (layer "F.Fab")
      (effects (font (size 1.003283 1.003283) (thickness 0.15)))
    (tstamp 7e4a4bb3-8184-456d-9637-6615d7b20beb)
  )
  (fp_line (start -5 -6.75) (end 5 -6.75)
    (stroke (width 0.127) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp 2890645e-480f-4785-b203-a40a866e9bdd))
  (fp_line (start -5 -2.15) (end -5 -6.75)
    (stroke (width 0.127) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp a8d4dbd0-1eb1-4c58-b93d-5fb7af36cbbc))
  (fp_line (start -5 -2.15) (end 5 -2.15)
    (stroke (width 0.127) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp 6ede8c5d-bc3c-4b7f-8bd9-18d4da1c85c9))
  (fp_line (start -5 -0.75) (end -5 -2.15)
    (stroke (width 0.127) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp 6c68718b-fb52-4873-babe-40e61d93a2b5))
  (fp_line (start -5 -0.75) (end 5 -0.75)
    (stroke (width 0.127) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp ae312e4e-75b2-46f2-a928-886dabb8e4ea))
  (fp_line (start -5 6.75) (end -5 -0.75)
    (stroke (width 0.127) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp 8a1be9f4-53e0-4ec8-bd39-429c31716653))
  (fp_line (start 5 -6.75) (end 5 -2.15)
    (stroke (width 0.127) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp dc353273-8b0d-4aef-89ac-3fcd0e43f3fd))
  (fp_line (start 5 -2.15) (end 5 -0.75)
    (stroke (width 0.127) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp b8db3c17-017d-4a28-abfa-b14617c557c8))
  (fp_line (start 5 -0.75) (end 5 6.75)
    (stroke (width 0.127) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp 4f3ab8e9-26da-4984-97a9-c609f6a42d53))
  (fp_line (start 5 6.75) (end -5 6.75)
    (stroke (width 0.127) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp 14f094ba-c1cd-4755-8c56-b2a49b55027e))
  (fp_circle (center -5.8 -5) (end -5.7 -5)
    (stroke (width 0.2) (type solid)) (fill none) (layer "F.SilkS") (tstamp a5686dd9-71aa-4515-b926-6876883b3fcf))
  (fp_line (start -5.25 -7) (end 5.25 -7)
    (stroke (width 0.05) (type solid)) (layer "F.CrtYd") (tstamp ea40dd52-a82f-4540-a7aa-6e66cc955b70))
  (fp_line (start -5.25 7) (end -5.25 -7)
    (stroke (width 0.05) (type solid)) (layer "F.CrtYd") (tstamp a16e98a2-f822-4060-bbea-79ef4f8e1e38))
  (fp_line (start 5.25 -7) (end 5.25 7)
    (stroke (width 0.05) (type solid)) (layer "F.CrtYd") (tstamp ec2d67e9-c1a4-40c7-8b5b-f1f4f29eb919))
  (fp_line (start 5.25 7) (end -5.25 7)
    (stroke (width 0.05) (type solid)) (layer "F.CrtYd") (tstamp f7c35229-b2ae-49e8-aa77-5806f6b16deb))
  (fp_line (start -5 -6.75) (end 5 -6.75)
    (stroke (width 0.127) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp ddcae431-e41c-4013-bcb3-f0905ee4cab7))
  (fp_line (start -5 6.75) (end -5 -6.75)
    (stroke (width 0.127) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp bdadcbe9-0c33-40fa-a507-c11bbab8c489))
  (fp_line (start 5 6.75) (end -5 6.75)
    (stroke (width 0.127) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp 50b470ff-70b1-4f55-b6d8-3db4fc3fc6ea))
  (fp_line (start 5 6.75) (end 5 -6.75)
    (stroke (width 0.127) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp 6ae55a71-159b-41ba-84db-805ee68bb344))
  (pad "1" thru_hole rect (at -3.75 -4.55) (size 1.408 1.408) (drill 0.9) (layers "*.Cu" "*.Mask")
    (solder_mask_margin 0.102) (tstamp 28096c8a-1bcc-470d-947a-fdb54ef91a5b))
  (pad "2" thru_hole circle (at -1.25 -4.55) (size 1.408 1.408) (drill 0.9) (layers "*.Cu" "*.Mask")
    (solder_mask_margin 0.102) (tstamp 5ec3436f-26bd-4214-8a3c-1399629e44f7))
  (pad "3" thru_hole circle (at 1.25 -4.55) (size 1.408 1.408) (drill 0.9) (layers "*.Cu" "*.Mask")
    (solder_mask_margin 0.102) (tstamp ed7e1cdd-e018-489a-9d29-6f907c18a65c))
  (pad "4" thru_hole circle (at 3.75 -4.55) (size 1.408 1.408) (drill 0.9) (layers "*.Cu" "*.Mask")
    (solder_mask_margin 0.102) (tstamp 68aaf53d-45e2-4850-84b6-f6bbb1adcef3))
  (model "${KIPRJMOD}/3d-models/171826-4.step"
    (offset (xyz 0 0.75 -0.5))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
