(kicad_symbol_lib (version 20211014) (generator kicad_symbol_editor)
  (symbol "HRO-TYPE-C-31-M-12" (pin_names (offset 1.016)) (in_bom yes) (on_board yes)
    (property "Reference" "USB" (id 0) (at -5.08 16.51 0)
      (effects (font (size 1.524 1.524)))
    )
    (property "Value" "HRO-TYPE-C-31-M-12" (id 1) (at -10.16 -1.27 90)
      (effects (font (size 1.524 1.524)))
    )
    (property "Footprint" "" (id 2) (at 0 0 0)
      (effects (font (size 1.524 1.524)) hide)
    )
    (property "Datasheet" "" (id 3) (at 0 0 0)
      (effects (font (size 1.524 1.524)) hide)
    )
    (symbol "HRO-TYPE-C-31-M-12_0_1"
      (rectangle (start -11.43 15.24) (end -8.89 -17.78)
        (stroke (width 0) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type background))
      )
      (rectangle (start 0 -17.78) (end -8.89 15.24)
        (stroke (width 0) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type background))
      )
    )
    (symbol "HRO-TYPE-C-31-M-12_1_1"
      (pin input line (at 2.54 13.97 180) (length 2.54)
        (name "GND" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 2.54 -8.89 180) (length 2.54)
        (name "CC2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "10" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 2.54 -11.43 180) (length 2.54)
        (name "VBUS" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "11" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 2.54 -13.97 180) (length 2.54)
        (name "GND" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "12" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 2.54 -16.51 180) (length 2.54)
        (name "SHIELD" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "13" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 2.54 11.43 180) (length 2.54)
        (name "VBUS" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 2.54 8.89 180) (length 2.54)
        (name "SBU2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "3" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 2.54 6.35 180) (length 2.54)
        (name "CC1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "4" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 2.54 3.81 180) (length 2.54)
        (name "DN2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "5" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 2.54 1.27 180) (length 2.54)
        (name "DP1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "6" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 2.54 -1.27 180) (length 2.54)
        (name "DN1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "7" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 2.54 -3.81 180) (length 2.54)
        (name "DP2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "8" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 2.54 -6.35 180) (length 2.54)
        (name "SBU1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "9" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
    )
  )
)
