(module EBM12DRXH (layer F.Cu) (tedit 6112CC14)
  (descr "PCB EDGE CONNECTOR")
  (fp_text reference REF** (at 5 -7.5) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value EBM12DRXH (at -9 -9) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -34.52 -4.13) (end 34.52 -4.13) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -34.52 4.13) (end 34.52 4.13) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 34.52 -4.13) (end 34.52 4.13) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -34.4932 -4.1402) (end -34.4932 4.1198) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (pad 1 thru_hole circle (at 21.78 2.54) (size 3 3) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 17.82 2.54) (size 3 3) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 13.86 2.54) (size 3 3) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 9.9 2.54) (size 3 3) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 5.94 2.54) (size 3 3) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 1.98 2.54) (size 3 3) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at -1.98 2.54) (size 3 3) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at -5.94 2.54) (size 3 3) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at -9.9 2.54) (size 3 3) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at -13.86 2.54) (size 3 3) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at -17.82 2.54) (size 3 3) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at -21.78 2.54) (size 3 3) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at 21.78 -2.54) (size 3 3) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at 17.82 -2.54) (size 3 3) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at 13.86 -2.54) (size 3 3) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 16 thru_hole circle (at 9.9 -2.54) (size 3 3) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 17 thru_hole circle (at 5.94 -2.54) (size 3 3) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 18 thru_hole circle (at 1.98 -2.54) (size 3 3) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 19 thru_hole circle (at -1.98 -2.54) (size 3 3) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 20 thru_hole circle (at -5.94 -2.54) (size 3 3) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 21 thru_hole circle (at -9.9 -2.54) (size 3 3) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 22 thru_hole circle (at -13.86 -2.54) (size 3 3) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 23 thru_hole circle (at -17.82 -2.54) (size 3 3) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 24 thru_hole circle (at -21.78 -2.54) (size 3 3) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" thru_hole circle (at -31.355 0 180) (size 3.2 3.2) (drill 3.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" thru_hole circle (at 31.355 0 180) (size 3.2 3.2) (drill 3.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (model 3d_models/357-024-400-202-EDAC_Card_Edge_Connector.STEP
    (offset (xyz 35.3 4.4 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 90 180 0))
  )
)
