(module 0612 (layer F.Cu) (tedit 601C286A)
  (fp_text reference REF** (at 0.5 2.9) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value 0612 (at 0.1 -2.7) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -1.025 -1.675) (end 1.025 -1.675) (layer F.CrtYd) (width 0.01))
  (fp_line (start -1.025 1.675) (end -1.025 -1.675) (layer F.CrtYd) (width 0.01))
  (fp_line (start 1.025 1.675) (end -1.025 1.675) (layer F.CrtYd) (width 0.01))
  (fp_line (start 1.025 -1.675) (end 1.025 1.675) (layer F.CrtYd) (width 0.01))
  (pad 2 smd rect (at 0.65 0) (size 0.7 3.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -0.65 0) (size 0.7 3.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Capacitor_SMD.3dshapes/C_0603_1608Metric.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 3.7 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
