(module Oscillator_SMD_Abracon_ASE-4Pin_3.2x2.5mm (layer F.Cu) (tedit 601D35AB)
  (descr "Miniature Crystal Clock Oscillator Abracon ASE series, http://www.abracon.com/Oscillators/ASEseries.pdf, 3.2x2.5mm^2 package")
  (tags "SMD SMT crystal oscillator")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -2.45) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value Oscillator_SMD_Abracon_ASE-4Pin_3.2x2.5mm (at 0 2.45) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -1.5 -1.25) (end 1.5 -1.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 1.5 -1.25) (end 1.6 -1.15) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 1.6 -1.15) (end 1.6 1.15) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 1.6 1.15) (end 1.5 1.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 1.5 1.25) (end -1.5 1.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -1.5 1.25) (end -1.6 1.15) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -1.6 1.15) (end -1.6 -1.15) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -1.6 -1.15) (end -1.5 -1.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -1.6 0.25) (end -0.6 1.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -1.9 -1.575) (end -1.9 1.575) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -1.9 1.575) (end 1.9 1.575) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -2 -1.7) (end -2 1.7) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -2 1.7) (end 2 1.7) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 2 1.7) (end 2 -1.7) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 2 -1.7) (end -2 -1.7) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_circle (center 0 0) (end 0.25 0) (layer F.Adhes) (width 0.1))
  (fp_circle (center 0 0) (end 0.208333 0) (layer F.Adhes) (width 0.083333))
  (fp_circle (center 0 0) (end 0.133333 0) (layer F.Adhes) (width 0.083333))
  (fp_circle (center 0 0) (end 0.058333 0) (layer F.Adhes) (width 0.116667))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.7 0.7) (thickness 0.105)))
  )
  (pad 1 smd rect (at -1.05 0.825) (size 1.3 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.05 0.825) (size 1.3 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 1.05 -0.825) (size 1.3 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -1.05 -0.825) (size 1.3 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Oscillator.3dshapes/Oscillator_SMD_Abracon_ASE-4Pin_3.2x2.5mm.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
  (model "3d-models/3225 SMD Crystal Oscillator.STEP"
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 90 180 180))
  )
)
