@config
LANG				str "sv"
TZ				tz "CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3"
abc.io.mo.enable		bool false
abc.io.mo.devsel		uint 45
abc.io.mf.enable		bool false
abc.io.mf.devsel		uint 44
abc.io.sf.enable		bool false
abc.io.sf.devsel		uint 46
abc.io.hd.enable		bool true
abc.io.hd.devsel		uint 36
abc.io.xd.enable		bool false
abc.io.xd.devsel		uint 37
abc.io.rtc.enable		bool true
abc.io.rtc.devsel		uint 54
abc.io.pun80.enable		bool true
abc.io.pun80.devsel		uint 60
abc.mem.abc80.nvram.20k		bool true
abc.mem.abc80.nvram.22k		bool false
abc.mem.abc80.ufddos		bool true
abc.mem.abc80.pun80.28k		bool false
abc.mem.abc80.pun80.29k		bool false
abc.mem.abc80.pun80.30k		bool true
abc.mem.abc80.superbasic	bool false
abc.mem.abc80.smartaid3		bool false
abc.mem.abc80.abc80l		bool false
abc.mem.abc80.ram		bool true
abc.mem.abc800.ufddos		bool true
abc.hosttype			uint 0
abc.netserv.host		str
abc.netserv.port		uint 4680
abc.reset			bool
fpga.reset			bool
hostname			str "max80"
http.status.refresh		uint 10
ip4.dhcp.nodns			bool
ip4.dhcp.nosntp			bool
ip4.dns				ip
mdns.enabled			bool true
sntp.enabled			bool true
sntp.server			str "time.max80.abc80.org"
tzname				str "Europe/Stockholm"
wifi.psk			str
wifi.ssid			str

@status
hostname			str
max80.fpga			bool
max80.fw.date			str
max80.fw.esp32.arduino		str
max80.fw.esp32.idf		str
max80.hw.serial			str
max80.hw.ver			str
net.ap.clients			uint
net.ap.conn			bool
net.ap.ip4			ip
net.ap.ip4.mask			ip
net.ap.mac			mac
net.ap.ssid			str
net.dns.server			ip
net.eth.conn			bool
net.eth.ip4			ip
net.eth.ip4.gw			ip
net.eth.ip4.mask		ip
net.sntp.server			ip
net.sntp.sync			bool
net.sta.conn			bool
net.sta.ip4			ip
net.sta.ip4.gw			ip
net.sta.ip4.mask		ip
net.sta.mac			mac
net.sta.ssid			str
heap.sram.free			uint
heap.sram.max			uint
heap.sram.size			uint
heap.spiram.free		uint
heap.spiram.max			uint
heap.spiram.size		uint
