(module HRO-TYPE-C-31-M-12 (layer F.Cu) (tedit 60210665)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -9.25) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value HRO-TYPE-C-31-M-12 (at 0 1.15) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -4.47 0) (end 4.47 0) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start -4.47 0) (end -4.47 -7.3) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start 4.47 0) (end 4.47 -7.3) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start -4.47 -7.3) (end 4.47 -7.3) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (pad 13 thru_hole oval (at 4.32 -2.6) (size 1 1.6) (drill oval 0.6 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole oval (at -4.32 -2.6) (size 1 1.6) (drill oval 0.6 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole oval (at 4.32 -6.78) (size 1 2.1) (drill oval 0.6 1.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole oval (at -4.32 -6.78) (size 1 2.1) (drill oval 0.6 1.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -2.89 -6.25) (size 0.65 0.65) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 2.89 -6.25) (size 0.65 0.65) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -0.25 -7.695) (size 0.3 1.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 0.25 -7.695) (size 0.3 1.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 0.75 -7.695) (size 0.3 1.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -0.75 -7.695) (size 0.3 1.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 1.25 -7.695) (size 0.3 1.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -1.25 -7.695) (size 0.3 1.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 1.75 -7.695) (size 0.3 1.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.75 -7.695) (size 0.3 1.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -2.45 -7.695) (size 0.6 1.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 2.45 -7.695) (size 0.6 1.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -3.225 -7.695) (size 0.6 1.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 3.225 -7.695) (size 0.6 1.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model "3d-models/HRO  TYPE-C-31-M-12.step"
    (offset (xyz -4.5 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 90 180 180))
  )
)
