(module UDFN-6-1EP_2x2mm_USON (layer F.Cu) (tedit 5D28ACD7)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -2.5) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value UDFN-6-1EP_2x2mm_USON (at 0 2.51) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -1.45 1.25) (end 1.45 1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.45 -1.25) (end 1.45 -1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.45 -1.25) (end -1.45 1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.45 -1.25) (end 1.45 1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -0.7 -1.1) (end -1.1 -1.1) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start 0.7 -1.1) (end 1.1 -1.1) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start -1.1 0.9) (end -1.1 1.1) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start -1.1 1.1) (end -0.7 1.1) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start 0.7 1.1) (end 1.1 1.1) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start 1.1 1.1) (end 1.1 0.9) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start 1.1 -1.1) (end 1.1 -0.9) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start -1.1 -1.1) (end -1.1 -0.9) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start -1.1 -0.9) (end -1.3 -0.9) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start -1 1) (end 1 1) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -1 -1) (end 1 -1) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 1 1) (end 1 -1) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -1 -1) (end -1 1) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (pad 1 smd oval (at -0.95 -0.65) (size 0.5 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07))
  (pad 2 smd oval (at -0.95 0) (size 0.5 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07))
  (pad 3 smd oval (at -0.95 0.65) (size 0.5 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07))
  (pad 4 smd oval (at 0.95 0.65) (size 0.5 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07))
  (pad 5 smd oval (at 0.95 0) (size 0.5 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07))
  (pad 6 smd oval (at 0.95 -0.65) (size 0.5 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07))
  (pad 7 smd rect (at 0 0) (size 0.65 1.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07))
  (pad 7 thru_hole circle (at 0 -0.4) (size 0.2 0.2) (drill 0.2) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.001))
  (pad 7 thru_hole circle (at 0 0.4) (size 0.2 0.2) (drill 0.2) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.001))
)
