(footprint "UFL-Conn"
	(version 20240108)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "8.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "J6"
		(at -2.82 0.76 0)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "b557e02c-2f7b-4943-a35b-0bffa6ab1358")
		(effects
			(font
				(size 0.5 0.5)
				(thickness 0.05)
			)
		)
	)
	(property "Value" "UFL-Conn"
		(at 0.24 0.13 0)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "46284814-366e-4075-8fcd-dd5eac66d819")
		(effects
			(font
				(size 0.5 0.5)
				(thickness 0.05)
			)
		)
	)
	(property "Footprint" "Combrick2:UFL-Conn"
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "948d9579-291d-492f-9d08-7e4751dd55ed")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "94ac8254-29ad-4af4-8eb4-b452784f2740")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Description" "RF Receptacle U.FL SMD"
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "383e9029-ba8a-4897-af17-13dd4783a8d8")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "MPN" "U.FL-R-SMT(10)"
		(at 0 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "c039f5dd-4341-4038-8ff3-e185f71a1389")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Manufacturer" "Hirose"
		(at 0 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "b88a4594-68e6-4192-8779-d247449d8d49")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "CPN" "10177"
		(at 0 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "42b02418-0fe9-4c33-92ca-d1bb42f0d44f")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "ASSYOPT" "IN"
		(at 0 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "ddb2c1d0-9993-4708-ae41-3430fc246d6c")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(attr through_hole)
	(fp_circle
		(center 0 -0.05)
		(end 1.25 -0.15)
		(stroke
			(width 0.15)
			(type solid)
		)
		(fill none)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "9f8240ed-c4a2-4d79-9416-b25db21b7a49")
	)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at 0.15 -1.9 0)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "f8b6b9c2-81dc-491b-bb9f-24576e0b1ec5")
		(effects
			(font
				(size 0.5 0.5)
				(thickness 0.05)
			)
		)
	)
	(pad "1" smd rect
		(at 0 1.5)
		(size 1 1.05)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(uuid "fa6621ce-75ba-4416-9af3-e2199627bd09")
	)
	(pad "2" smd rect
		(at -1.5 0)
		(size 1 2.2)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(uuid "5dfd5e2e-b334-405d-a96f-4e1507b48403")
	)
	(pad "3" smd rect
		(at 1.5 0)
		(size 1 2.2)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(uuid "7a006024-caad-4fd1-a5f1-42adcfff64c8")
	)
	(model "${ALT3DMOD}/U.FL-R-SMT-1.wrl"
		(offset
			(xyz 0 0 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz 0 0 0)
		)
	)
)
