(module L_6.3x6.3_H3 (layer F.Cu) (tedit 60EFE070)
  (descr "Choke, SMD, 6.3x6.3mm 3mm height")
  (tags "Choke SMD")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -4.45) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value L_6.3x6.3_H3 (at 0 4.45) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -3.15 3.15) (end 3.15 3.15) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -3.15 -3.15) (end 3.15 -3.15) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -3.15 -3.15) (end -3.15 -1.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -3.15 3.15) (end -3.15 1.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 3.15 -3.15) (end 3.15 -1.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 3.15 3.15) (end 3.15 1.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 3.75 -3.4) (end -3.75 -3.4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 3.75 3.4) (end 3.75 -3.4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -3.75 3.4) (end 3.75 3.4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -3.75 -3.4) (end -3.75 3.4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 3.3 -3.2) (end 3.3 -1.5) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -3.3 -3.2) (end 3.3 -3.2) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -3.3 -1.5) (end -3.3 -3.2) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -3.3 3.2) (end -3.3 1.5) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 3.3 3.2) (end -3.3 3.2) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 3.3 1.5) (end 3.3 3.2) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_arc (start 0 0) (end -1.91 -1.91) (angle 90) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_arc (start 0 0) (end 1.91 1.91) (angle 90) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (pad 1 smd rect (at -2.75 0) (size 1.5 2.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 2.75 0) (size 1.5 2.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Inductor_SMD.3dshapes/L_6.3x6.3_H3.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
  (model 3d_models/IHLP2525.step
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 0.9 0.9 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
