(footprint "SOT25"
	(version 20240108)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "8.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "SOT25"
		(at 0 -0.18 0)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "341e7731-1d62-420a-8edb-188efd984971")
		(effects
			(font
				(size 0.4 0.5)
				(thickness 0.1)
			)
		)
	)
	(property "Value" "VAL**"
		(at 0 0 0)
		(layer "F.SilkS")
		(hide yes)
		(uuid "61f81194-7d84-4d2c-9217-87ae42445053")
		(effects
			(font
				(size 0.4 0.5)
				(thickness 0.1)
			)
		)
	)
	(property "Footprint" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "89947fc5-f710-4ac4-aae2-3d024189b6c1")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "16cda0d3-6ffd-4251-9049-e48342b0dcb7")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "950cdd8b-ed06-4059-8127-d988bed3dcb8")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(attr smd)
	(fp_line
		(start -1.45 -0.8)
		(end 1.45 -0.8)
		(stroke
			(width 0.15)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "cada7536-ac91-425c-842d-d15d64ab89bf")
	)
	(fp_line
		(start -1.45 0.8)
		(end -1.45 -0.8)
		(stroke
			(width 0.15)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "e8e7edeb-4d24-45c3-acfe-0ef687168652")
	)
	(fp_line
		(start 1.45 -0.8)
		(end 1.45 0.8)
		(stroke
			(width 0.15)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "4fcb91da-db8f-4acd-8b29-efa6485189f9")
	)
	(fp_line
		(start 1.45 0.8)
		(end -1.45 0.8)
		(stroke
			(width 0.15)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "01b0ff13-30f3-488c-bb75-b1dc4a524d42")
	)
	(fp_circle
		(center -1.05 0.4)
		(end -0.95 0.4)
		(stroke
			(width 0.2)
			(type solid)
		)
		(fill none)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "191ea5cf-84c8-4761-a554-b20a8d2442cb")
	)
	(pad "1" smd rect
		(at -0.95 1.2)
		(size 0.55 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(uuid "e83804a5-b667-44ee-995f-f4176d4d472e")
	)
	(pad "2" smd rect
		(at 0 1.2)
		(size 0.55 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(uuid "4b1c8dc2-cf29-4629-9495-9cbad912d2ae")
	)
	(pad "3" smd rect
		(at 0.95 1.2)
		(size 0.55 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(uuid "f035b57e-1b1a-4b9c-98c6-ac1d1826474e")
	)
	(pad "4" smd rect
		(at 0.95 -1.2)
		(size 0.55 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(uuid "23d12ad2-1d73-4451-93e8-b3b7eaa37550")
	)
	(pad "5" smd rect
		(at -0.95 -1.2)
		(size 0.55 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
		(uuid "982e5a95-d3ed-41a6-a5bd-50b680c89e80")
	)
	(model "${KICAD8_3DMODEL_DIR}/Package_TO_SOT_SMD.3dshapes/SOT-23-5.wrl"
		(offset
			(xyz 0 0 0)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz 0 0 -90)
		)
	)
)
