
(footprint OPTO_EL357N-G (layer F.Cu) (tedit 661948DD)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -1.0 -3.173 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.0 1.0) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value OPTO_EL357N-G (at 4.08 3.046 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.0 1.0) (thickness 0.15)))
  )
  (pad 2 smd rect (at -3.175 1.27) (size 1.5 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 1 smd rect (at -3.175 -1.27) (size 1.5 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd rect (at 3.175 -1.27) (size 1.5 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd rect (at 3.175 1.27) (size 1.5 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (fp_line (start -2.2 2.05) (end -2.2 -2.05) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -2.2 -2.05) (end 2.2 -2.05) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 2.2 -2.05) (end 2.2 2.05) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 2.2 2.05) (end -2.2 2.05) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -2.2 -1.89) (end -2.2 -2.05) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -2.2 2.05) (end -2.2 1.89) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 2.2 -2.05) (end 2.2 -1.89) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 2.2 2.05) (end 2.2 1.89) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -2.2 -2.05) (end 2.2 -2.05) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 2.2 2.05) (end -2.2 2.05) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -4.175 -2.3) (end -4.175 2.3) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -4.175 2.3) (end 4.175 2.3) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 4.175 2.3) (end 4.175 -2.3) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 4.175 -2.3) (end -4.175 -2.3) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_circle (center -4.544 -1.27) (end -4.444 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_circle (center -4.544 -1.27) (end -4.444 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.2))
)