(module TE_171826-4_1x4_P2.50mm_Horizontal (layer F.Cu) (tedit 60F7B704)
  (fp_text reference J4 (at -6.25 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value "TE EI 171826-4" (at 0.25 -2) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 3.3 -3.8) (end 3.3 -8.7) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
  (fp_line (start 3.3 -8.7) (end 4.2 -8.7) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
  (fp_line (start 4.2 -8.7) (end 4.2 -3.8) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
  (fp_line (start 0.8 -3.8) (end 0.8 -8.7) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
  (fp_line (start 0.8 -8.7) (end 1.7 -8.7) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
  (fp_line (start 1.7 -8.7) (end 1.7 -3.8) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
  (fp_line (start -1.7 -3.8) (end -1.7 -8.7) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
  (fp_line (start -1.7 -8.7) (end -0.8 -8.7) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
  (fp_line (start -0.8 -8.7) (end -0.8 -3.8) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
  (fp_line (start -3.3 -8.7) (end -3.3 -3.8) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
  (fp_line (start -4.2 -8.7) (end -3.3 -8.7) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
  (fp_line (start -4.2 -3.8) (end -4.2 -8.7) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
  (fp_line (start -1.7 -14.3) (end -1.7 -8.7) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
  (fp_line (start 5.3 -14.1) (end -1.7 -14.1) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
  (fp_line (start -3.3 -14.3) (end -3.3 -8.7) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
  (fp_line (start -5.3 -14.1) (end -3.3 -14.1) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
  (fp_line (start 5.3 -17.8) (end 5.3 -3.8) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
  (fp_line (start -5.3 -3.8) (end -5.3 -17.8) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
  (fp_line (start -5.8 -3.8) (end -5.8 -17.8) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
  (fp_line (start 5.8 -3.8) (end -5.8 -3.8) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
  (fp_line (start 5.8 -17.8) (end 5.8 -3.8) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
  (fp_line (start -5.8 -17.8) (end 5.8 -17.8) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
  (fp_line (start 5.2 -3.6) (end 6 -3.6) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start 5.2 2.4) (end 5.2 -3.6) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start -5.2 -3.6) (end -6 -3.6) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start -5.2 2.4) (end -5.2 -3.6) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start -6 -18) (end 6 -18) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start -6 -3.6) (end -6 -18) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start -4 2.4) (end -5.2 2.4) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start -4 1.2) (end -4 2.4) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start 4 1.2) (end -4 1.2) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start 4 2.4) (end 4 1.2) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start 5.2 2.4) (end 4 2.4) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start 6 -18) (end 6 -3.6) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start 1.2 -8.3) (end 1.2 -3.8) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -1.2 -8.3) (end 1.2 -8.3) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -1.2 -3.8) (end -1.2 -8.3) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -5 -1.3) (end 5 -1.3) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -5 -3.8) (end 5 -3.8) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -4.2 2.2) (end -4.2 1) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -5 2.2) (end -4.2 2.2) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 4.2 2.2) (end 4.2 1) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 5 2.2) (end 4.2 2.2) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 5 -11.3) (end 5 2.2) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -5 -11.3) (end 5 -11.3) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -5 2.2) (end -5 -11.3) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (pad 1 thru_hole rect (at -3.75 0) (size 1.6 1.6) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -1.25 0) (size 1.6 1.6) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 1.25 0) (size 1.6 1.6) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 3.75 0) (size 1.6 1.6) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (model 3d_models/c-171826-4-y3-3d.stp
    (offset (xyz 0 3.8 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 90 180 0))
  )
)
