(module PUSH_BUTTON_RIGHT_ANGLE (layer F.Cu) (tedit 5D3B8C72)
  (fp_text reference PUSH_BUTTON_RIGHT_ANGLE (at -1.06097 -5.13976) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.00093 1.00093) (thickness 0.05)))
  )
  (fp_text value VAL** (at -0.425465 7.37317) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -3.6 -4) (end 3.6 -4) (layer Eco2.User) (width 0.127))
  (fp_line (start 3.6 -4) (end 3.6 6.35) (layer Eco2.User) (width 0.127))
  (fp_line (start 3.6 6.35) (end -3.6 6.35) (layer Eco2.User) (width 0.127))
  (fp_line (start -3.6 6.35) (end -3.6 -4) (layer Eco2.User) (width 0.127))
  (fp_line (start -3.6 -4) (end 3.6 -4) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 3.6 2.5) (end -3.6 2.5) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -3.6 2.5) (end -3.6 -1.2) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 3.6 2.5) (end 3.6 -1.2) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -3.6 -4) (end -3.6 -3.8) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 3.6 -4) (end 3.6 -3.8) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -4.73 -4.25) (end 4.73 -4.25) (layer Eco1.User) (width 0.05))
  (fp_line (start 4.73 -4.25) (end 4.73 6.6) (layer Eco1.User) (width 0.05))
  (fp_line (start 4.73 6.6) (end -4.73 6.6) (layer Eco1.User) (width 0.05))
  (fp_line (start -4.73 6.6) (end -4.73 -4.25) (layer Eco1.User) (width 0.05))
  (pad 1 thru_hole circle (at -2.275 0) (size 1.508 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.275 0) (size 1.508 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" thru_hole circle (at -3.5 -2.5) (size 1.95 1.95) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" thru_hole circle (at 3.5 -2.5) (size 1.95 1.95) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
)
